	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	基于国产汇川PLC的三轴联动控制平台
	套
	1
	1. 设备为基于国产汇川PLC的三轴联动控制平台，PLC主机DI点数≥16点，DO点数≥14点，支持梯形图、功能块图编程，满足高校教学科研使用。
2.设备整体控制逻辑与实训工况以船舶、港口、海洋工程场景为基础设计，三轴联动动作可模拟港口装卸机构运动，还原海事行业典型自动化控制工艺，适配自动化专业和控制学科教学科研。
3.设备采用积木式模块化结构，各功能单元支持快速拆装、自由组合，模块接口标准化，拆装时间≤10分钟，可独立完成功能调试，支撑分层实操实验。
4.设备具备完善安全防护（漏电、短路、过载保护），配套至少1套对应实训指导资料，预留总线拓展接口，连续稳定运行时长≥8小时，满足实验室长期教学使用。
5.设备器件组成包括但不限于：汇川PLC控制器、伺服驱动系统（三轴，配电机）、人机界面、三轴龙门机械本体、控制柜及低压元件套件等。




